Entrées/Sorties 1054 :

* Entrées Optocoupleur :
  + Entrée fin de course volet d’aspiration 1
  + Entrée fin de course volet d’aspiration 1
  + Entrée fin de course déplacement aspiration
  + Option 1
  + Option 2
  + Option 3
* Entrées analogiques avec diodes de protection
  + Fin de course du shutter
  + Statut laser
  + Arrêt urgence
  + Fin de course de la tête
  + Température laser
  + Option1
  + Option2
  + Option3
* Entrées fin de courses X,Y,Z
* Sorties transistor PNP
  + Colonne lumineuse vert
  + Colonne lumineuse jaune
  + Colonne lumineuse rouge
  + On/Off laser
  + Shutter
  + Option1
  + Option2
* Sorties relais
  + Avance convoyeur
  + Activation aspiration
  + Option
* Autres
  + Tete
  + Stylo